ПОЖАРНАЯ АВТОЦИСТЕРНА АЦ 2,0-40 НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 4308

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| **ПОЖАРНАЯ АВТОЦИСТЕРНА АЦ 2,0-40 НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 4308** |
|  |
| АЦ 2,0-40 на шасси КАМАЗ 4308 предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    Базовое шасси    КАМАЗ 4308    Колесная формула    4х2    Тип двигателя    Cummins 4 ISBe 185, Евро 4    Мощность двигателя    185 л.с. (133 кВт)    Число мест боевого расчета    6    Емкость цистерны для воды    2000 литров    Емкость пенобака    122 литра    Пожарный насос    N25    Производительность насоса    46,7 л/сек при 10 Атм    Полная масса    11900 кг |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2021 |